1. Sin A = 15/39 = 0.3846
Sin B = 36/39 = 0.9231
Cos A = 36/39 = 0.9231
Cos B = 15/39 = 0.3846 
M<A = Cos-1 0.9231 = 22.620
M<B = Cos-B 0.3846 = 67.380
2. Sin L = 40/58 = 0.6897
Sin M = 42/58 = 0.7241
Cos L = 42/58 = 0.7241
Cos M = 40/58 = 0.6897
M< L = Cos-1 0.7241 = 43.600
M< M = Cos-1 0.6897 = 46.400
3. Sin 550 = x/52
X = 52 Sin 550 = 42.6
4. Cos 320 = 28/x 
X = 28 / Cos 320 = 33.0 
5. Sin x = 25/70 = 0.3571
X = Sin-1 (0.3571) = 20.90

Chapter 2 (The Sine and Cosine Ratios) 
1. Sin D = 42/58 = 0.7241
2. Cos D = 40/58 = 0.6897
3. M< D = Cos-1 0.6897 = 46.400
4. Sin F = 40/58 = 0.6897
5. Cos F = 42/58 = 0.7241
6. M<f = Cos-1 0.7241 = 43.600
7. Sin L = 12/13 = 0.9231
8. Cos L = 5/13 = 0.3846
9. M<L = Cos-1 0.3846 = 67.380
10. Sin J = 5/13 = 0.3846
11. Cos J = 12/13 = 0.9231
12. M< J = Cos-10.9231 = 22.620
13. Sin A = 9/15 = 0.6
Cos A = 12/15 = 0.8
M < A = Cos-1 (0.8) = 36.870
Sin C = 12/15 = 0.8
Cos C = 9/15 = 0.6
M < C = Cos-1 (0.6) = 53.130
14. Sin S = 45/51= 0.8824
Cos S = 24/51 = 0.4706
M< S = Cos-1(0.4706) = 61.930
Sin T = 24/51 = 0.4706
Cos T = 45/51= 0.8824
[bookmark: _GoBack]M< T = Cos-1(0.8824) = 28.070
15. Sin X = 12/20 = 0.6
X = Sin -1(0.6) = 36.870
16. Cos X = 18/30 = 0.6
X = cos-1(0.6) = 53.130
17. Sin 400 = x/16
X = 16 sin 400 = 10.3


