1. Rate of change of demand = -11.6
2. dx/dt =-3

3. Change in circumference = 152pi or 477.52 feet
4. 2.57feet/sec
5. 27.143361

6. 23.132
7. 32.19knot

8. -0.000104
9. m=18750, b=-75000, 4.86=12230.59
10. m=
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