Question 6
R0= 15 Ohms
T= 25 
Alpha= 0.00427
Rt= R0 (1+alpha t)
   Solution
Rt= 15 (1+0.00427X 25)
     =15(1.10675)
    = 16.60 Ohms

Question 3
Length= 9.7m Or 9700mm
Area= 6.70mm2
Resistivity of material= 1.68X10-8

Solution
R= PL
       A	
= 1.68X10-8 X 9700
           6.7
  
= 2.4322X10-5 Ohms


Question 4

Length= 6.0 M or 6000mm
Area = 9.58mm2
[bookmark: _GoBack]Resistivity= 1.68 X10-8
 
Solution

 R= PL
       A
= 1.68 X10-8 X6000
       9.58

= 1.0522 X10-5 Ohms
